|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kemisk Risikovurdering** | | | |
| Proces | Vurdering af ABENA porefylder | | |
| Kemikalie(r) - mærkning | Alkylpolyglycosid, Alkyl Ether Carboxylsyre, Ethoxyleret fedt alkohol, Amide polyglycol ether | | |
| Arbejdsmetode og udstyr | Udlægges med moppe/fremfører | | |
| Blanding/fortynding | Koncentreret | | |
| Varighed - Mængder pr. tid |  | | |
| Tørretid/Hærdetid | 1-2 timer | | |
| Antal personer direkte | 1 | | |
| Antal personer indirekte udsættelse | Ingen | | |
| Opbevaring/affald | Produkt er omfattet af som farligt affald, skal deponeres på indsamlingssted for farligt affald | | |
| Eksponeringsvej | X Hudkontakt  Faremærkning  H-sætninger:  H319, forårsager alvorlig øjenirritation  H315 Forårsager hudirritation  H318, forårsager alvorlig øjenskade  GV | | |
| □ Indånding  Faremærkning  H-sætninger  GV | | |
| □ Indtagelse  Faremærkning  H-sætninger  LD 50 | | |
| Eksponeringsgrad | Dokumenteret med måling | | X Ja □Nej |
| □Høj | □Mellem | X Lav |
| Virkning af eventuel beskyttelse | Brug af beskyttelsesbriller jfr. data | | |
| Forebyggelsesniveau | □Højt | X Mellem | □Lavt |
| Substitution stof | Ej mulig | | |
| Substitution metode | Ej mulig | | |
| Tiltag nødvendig | X Nej □ Ja, hvilke  Overføres til APV-handleplan | | |
| Instruktionsbehov | X Mundtlig instruktion  X Mundtlig instruktion + skriftligt materiale  □Uddannelse/Kursus | | |
| Instruktionsgentagelse, hyppighed | Instruktion nødvendig | | |
| Dokumentation for afholdt instruktion | Navn-dato | | |