

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liste over typiske arbejdsmiljøproblemer** | **Hvad kan især give anledning til påvirkninger**  | **Iorden**(sæt kryds) | **Problem**uddybes på APV løsningsskema | **Priori-tering** |
| Styretøj og rat | Servostyring. |  |  |  |
|  | Indstilleligt rat (Højde, frem/tilbage) |  |  |  |
|  | Et godt rat-greb. |  |  |  |
|  | Afstand mellem sæde og rat-underkant min 15-20 cm |  |  |  |
|  | Afstand mellem rat og ryglæn vandret min 35 cm |  |  |  |
| Sikkerhedsudstyr | ABS-bremser  |  |  |  |
|  | Airbag, |  |  |  |
|  | Nakkestøtter, |  |  |  |
|  | Sikkerhedsseler regulerbare og lette at nå |  |  |  |
|  | Vinterudstyr: isskraber, lygte, sneskovl, dunk med sprinklervæske. |  |  |  |
|  | Vinterdæk – skiftet rettidigt  |  |  |  |
| Ruder og udstyr | El-bagrude |  |  |  |
|  | Vaskeanordning på bagrude |  |  |  |
|  | Godt udsyn også bagud til siderne |  |  |  |
|  | Elvarme i spejlene som skal kunne justeres indefra |  |  |  |
| Indbygget kommunikationsanlæg | Håndfri betjening til mobiltelefoner |  |  |  |
| Belysning i kabine | God belysning i kabinen |  |  |  |
|  | Godt belyst instrumentbræt |  |  |  |
|  | God belysning i bagagerum og handskerum |  |  |  |
| Sædet | Højdejusterbart |  |  |  |
|  | God affjedring i bilen/sædet |  |  |  |
|  | Sæderyglæn justerbart i dybden |  |  |  |
|  | Ryglæn kan justeres trinløst - Ryglænshøjde incl nakkestøtte min 86-95 cm |  |  |  |
|  | Ingen slingrekant |  |  |  |
|  | God sidde komfort |  |  |  |
|  | Sædet: Sædedybde 50 cm, skubbes let frem og tilbage min 15 cm – god plads til benene. |  |  |  |
| Ud - og indstigning  | Let at komme ud og ind. Obs. på god indstigningshøjde - Dørtrin må max. være 35 cm over jorden. |  |  |  |
|  | Dørens bredde - Døråbning bredde x højde ca. 75 x 140 |  |  |  |
|  | Centrallås med fjernbetjening |  |  |  |
|  | Håndtag: godt placeret og lette døre at åbne og lukke. |  |  |  |
|  | Fodplads mellem sæde og hjulkasse min. 30 cm |  |  |  |
|  | Kabinehøjde 145-150 cm |  |  |  |
|  | Loftshøjde fra sæde 100 cm |  |  |  |
| Varme og kulde | God og hurtig opvarmning af kabinen, evt. varme i sæderne |  |  |  |
| Bakkamera  | Rengøring og vedligeholdelse |  |  |  |
| Andet/bemærkninger |  |  |  |  |

